# Differentiated field values
# These include the DSCP and unused bits
0x0	default
# Newer RFC2597 values
0x28	AF11
0x30	AF12
0x38	AF13
0x48	AF21
0x50	AF22
0x58	AF23
0x68	AF31
0x70	AF32
0x78	AF33
0x88	AF41
0x90	AF42
0x98	AF43
# Older values RFC2474
0x20	CS1
0x40	CS2
0x60	CS3
0x80	CS4
0xA0	CS5
0xC0	CS6
0xE0	CS7
# RFC 2598
0xB8	EF
